KD-přísálí, patro

Žádáme o cenovou nabídku na výrobu a montáž plastových oken ze 6-ti komorového systému
      
      Šířka rámu 76 mm + rovné křídlo šířky 76 mm.

      Barva profilů: zevnitř BÍLÁ / zvenku BÍLÁ                          

      Zasklení: izolačním dvojsklem Ug=1,1 Wm2K-1 + TGI rámeček

      Celková tepelná prostupnost: Uw=1,19 Wm2K-1.

      Výška zasklívací polodrážky 25 mm - optimální pro tepelnou izolaci
      a zabránění kondenzace vody.

      Kování bezpečnostní s bezpečnostními prvky a možností mikroventilace.

      Dvojité těsnění - 2 dorazová.

      Kvalitní ocelová pozinkovaná výztuha v rámu i křídle je základem
      každého okna či dveří.

      Ostatní příslušenství :

      Prvky otvíravé dovnitř jsou kresleny v pohledu z interiéru.
      Prvky otvíravé ven jsou kresleny v pohledu z exteriéru.

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    Množství           Popis                     cena     Celkem
                                zákl.cena     sleva      po slevě      Kč
      _________________________________________________________________________

      1        14.00ks            

30

1780

1810

1180

1

                                 1-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : OS pravé
                                 okenní křídlo 3141 bez okapnic
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      2        29.41m2           demontáž oken

      3        14.00ks           likvidace okna

      4        29.41m2           montáž oken,dveří

      5        75.06m            zednické práce, zdvojená okna

                                 14 x 4740 mm
                                  3 x 2900 mm