KD-sál

Žádáme o cenovou nabídku na výrobu a montáž plastových oken ze 6-ti komorového systému
      
      Šířka rámu 76 mm + rovné křídlo šířky 76 mm.

      Barva profilů: zevnitř BÍLÁ / zvenku BÍLÁ                          

      Zasklení: izolačním dvojsklem Ug=1,1 Wm2K-1 + TGI rámeček

      Celková tepelná prostupnost: Uw=1,19 Wm2K-1.

      Výška zasklívací polodrážky 25 mm - optimální pro tepelnou izolaci
      a zabránění kondenzace vody.

      Kování bezpečnostní s bezpečnostními prvky a možností mikroventilace.

      Dvojité těsnění - 2 dorazová.

      Kvalitní ocelová pozinkovaná výztuha v rámu i křídle je základem
      každého okna či dveří.

      Ostatní příslušenství :

      Vnitřní parapety :PVC 200 mm. bílé

      Prvky otvíravé dovnitř jsou kresleny v pohledu z interiéru.
      Prvky otvíravé ven jsou kresleny v pohledu z exteriéru.

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    Množství           Popis                     cena     Celkem
                                zákl.cena     sleva      po slevě      Kč
      _________________________________________________________________________

      1        2.00 ks            

30

600

1750

1180

1180

30

2350

2380

2360

1

2

3

4

                                 4-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : fixní rám
                                 fixní rám bez křídla
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

                      1.00 ks    vnitřní parapet 200mm-BIELY PVC

     Pol.    Množství           Popis                     cena     Celkem
                                zákl.cena     sleva      po slevě      Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1a       3.00 ks            

30

600

1750

1180

1180

30

2350

2380

2360

1

2

3

4

                                 4-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : fixní rám
                                          SKL bowdenový převod
                                 fixní rám bez křídla
                                 okenní křídlo 3141 bez okapnic
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

                      1.00 ks    vnitřní parapet 200mm-BIELY PVC

      2        2.00 ks            

654

1726

30

2350

30

570

30

1750

1180

1180

2380

2360

1

2

                                 2-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : fixní rám
                                 fixní rám bez křídla
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      2a       2.00 ks           vnitřní parapet 200mm-BIELY PVC

                                 Rozměr1180 mm

      2b       2.00 ks           vnitřní parapet 200mm-BIELY PVC

                                 Rozměr1180 mm

      3        37.41m2           demontáž oken

      4        14.00ks           likvidace okna

      5        37.41m2           montáž oken

      6        16.52m            montáž vnitřních parapetů

      7        16.52m            napojení na venk. parapet

      8        66.36m            zednické práce, zdvojená okna