odběratel: OBECNÍ ÚŘAD DRAŽICE  
              
      akce:     Mateřská školka

	 Technická specifikace:

	PVC okna a dveře :
      Barva profilů: zevnitř BÍLÁ / zvenku BÍLÁ                          
 Stavební hloubka rámu : min.75mm
	 PVC profily třídy “A” tl. 3 mm 
 hloubka zasklívací polodrážky : min. 25 mm
	 izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K
	 celkové Uw = 1,2 W/m2K
 počet těsnění : 3x celoobvodové
 barva těsnění : šedá
 uzavřená výztuž pozink tl. 1,5 mm v rámu
 falcovaná výztuha tl. 1,5 mm v křídle
 vícekomorový podkladový profil min. hloubka 40 mm

OKENNÍ KOVÁNÍ :
 povrchová úprava “stříbrný titan”
 pojistka chybné manipulace
 bezpečnostní čepy s otočnou rolničkou
 spodní ložisko regulovatelné ve 3 směrech
 4-polohové kování (zavřeno/otevřeno/mikroventilace/ventilace)

      

      Vnitřní parapety :PVC parapet, barva bílá, hl.300mm
      Venkovní parapety : L pozink profil (napojení na stávající parapet)

      Prvky otvíravé dovnitř jsou kresleny v pohledu z interiéru.
      Prvky otvíravé ven jsou kresleny v pohledu z exteriéru.

                                                                          _____

_____________________________________________________________________
      1        13.00ks           

800

800

30

1770

1800

1600

1

2

                                 2-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : OT levé, OS pravé
                                 
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      2        11.00ks           

800

800

30

1770

1800

1600

1

                                 1-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : fixní rám
                                 pevný rám bez křídla
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      3        4.00 ks           

30

1170

1200

800

1

                                 1-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : OS pravé
                                 
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      4        8.00 ks           

30

1170

1200

580

1

                                 1-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : OS pravé
                                 
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      5        1.00 ks           

30

1170

1200

1200

1

                                 1-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : fixní rám
                                 pevný rám bez křídla
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      6        1.00 ks           

596.3

603.8

603.8

596.3

30

1770

1800

2400

1

2

3

4

                                 4-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : fixní rám
                                 pevný rám bez křídla
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      7        1.00 ks           

596.3

603.8

603.8

596.3

30

1770

1800

2400

1

2

3

4

                                 4-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : fixní rám, OS pravé
                                 pevný rám bez křídla
                                 
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      8        1.00 ks           

900

900

30

1770

1800

1800

1

                                 1-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : fixní rám
                                 pevný rám bez křídla
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      9        2.00 ks           

30

570

600

1200

1

                                 1-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování : SKL klika nahoře
                                 
                                 výplň  : 4-16-4,U=1,1 TGI

      10       2.00 ks           ZENDOW

761.3

1368.7

630

930

30

2100

2130

1560

1

2

                                 2-dílný prvek
                                 barva : bílá-bílá
                                 kování :
                                 2K VD levé SPOD. HÁKY
                                 2K VD pravé VRCH Kl/Kl HÁKY
                                 dveřní křídlo DOVNITŘ - 3049
                                 výplň  :
                                 6.4mm  connex 3.3.1/14/4,U=1,1
                                 connex Low-e 6.4 mm - 3.3.1
                                 PVC deska bílá

      montáž                                                          
      demontáž                                                        
      zednické práce                                                  
	 		(vyzdění ytong 50cm,vnitřní a venkovní začištění ytongu a oken,
	  		 vnitřní a venkovní špaleta,překlad ytong)
      likvidace                                                        
      lešení                                                             
      L-pozink (napojení na stávající venkovní parapet)                       
      interiérové parapety