**OPRAVA**

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**A**

**VÝZVY K  PODÁNÍ NABÍDKY**

**na plnění veřejné zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP -**

**zakázka malého rozsahu 2. kategorie, s názvem**

**vybavení sběrného dvora v Dražicích**

**--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

*Ve výzvě, která Vám byla doručena, jsme zjistili tiskovou chybu, kterou tímto opravujeme.*

*V části 1. Předmět plnění zakázky:*

*opravujeme bod g) takto:*

**g) dodávka 1 ks kontejneru 380 l na tuhý nebezpečný odpad,**

*V části 3. Zadávací dokumentace*

*3.1. vymezení předmětu zadávané zakázky:*

*Opravujeme odstavec TUHÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD takto:*

TUHÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD - 1 ks univerzální kontejner, objem min. 380 l. Kontejner s aretovaným víkem s rozměry cca 1245 x 820 x 726 mm s vnitřní pogumovanou vaničkou (umožňuje skladování akumulátorů). Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem i jeřábem.

V Dražicích dne 27.9.2013

Stanislav Flígr - starosta

Příloha: soupis dodávek s výkazem výměr

**Soupis dodávek s výkazem výměr akce „Vybavení sběrného dvora v Dražicích“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět zakázky* | *Využití na složku odpadu* | *Jednotková cena bez DPH* | *Množství* | *Celková cena bez DPH* |
| Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 2,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě modré. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru. | papír |  | 2 ks |  |
| Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 2,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě žluté. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru | plast |  | 2 ks |  |
| Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 1,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě zelené. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru. | sklo |  | 2 ks |  |
| Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 1,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě oranžové. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru. | tetrapak |  | 2 ks |  |
| Plastová nádoba, objem min. 120 l, nosnost min. 75 kg. Černá plastová nádoba s červeným víkem s vhozovým otvorem pro menší baterie a monočlánky. | baterie |  | 1 ks |  |
| Kontejner na zářivky, objem min. 640 l, nosnost min. 150 kg. Kovový kontejner s horním otevíráním o rozměrech cca 1600 x 500 x 800 mm. Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem i jeřábem. | zářivky |  | 1 ks |  |
| Univerzální kontejner, objem min. 380 l Kontejner s aretovaným víkem s rozměry cca 1245 x 820 x 726 mm s vnitřní pogumovanou vaničkou (umožňuje skladování akumulátorů). Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem i jeřábem. | tuhý nebezpečný odpad |  | 1 ks |  |
| Oceloplechový kontejner AVIA s pevnými bočnicemi, objem min. 6 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1000 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování. | stavební suť, pneumatiky |  | 2 ks |  |
| Oceloplechový kontejner AVIA se sklopnými bočnicemi, objem min. 9 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1500 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování. | objemný odpad, velké domácí spotř., dřevo, bioodpad |  | 4 ks |  |
| Oceloplechový kontejner AVIA s vrchními víky, objem min. 6,2 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1200 mm. Zavírání zadním sklopným čelem. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování. | ostatní komunální odpad, bioodpad |  | 2 ks |  |
| Doprava nádob a kontejnerů do sběrného dvora v Dražicích není-li započtena do ceny jednotlivých nádob a kontejnerů |  |  |  |  |
| CENA ZÁKLADNÍ CELKEM BEZ DPH | | | | Kč |
| PŘÍSLUŠNÁ DPH | | | | Kč |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH | | | | Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Doba plnění veřejné zakázky | kalendářních dnů |

|  |  |
| --- | --- |
| Záruční doba | měsíců |

|  |
| --- |
| Uchazeč: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V: | Dne: | Podpis: |