**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**A**

**VÝZVA K  PODÁNÍ NABÍDKY**

**na plnění veřejné zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP -**

**zakázka malého rozsahu 2. kategorie, s názvem**

**vybavení sběrného dvora v Dražicích**

**POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

**--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**1. Předmět plnění zakázky:**

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vybavení sběrného dvora v Dražicích velkoobjemovými kontejnery a separačnímu nádobami na různé druhy odpadů v rámci projektu „Vybavení sběrného dvora v Dražicích“. Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je:

**a) dodávka 2 ks kontejnerů 2,5 m3 na papír,**

**b) dodávka 2 ks kontejnerů 2,5 m3 na plasty,**

**c) dodávka 2 ks kontejnerů 1,5 m3 na sklo,**

**d) dodávka 2 ks kontejnerů 1,5 m3 na tetrapak,**

**e) dodávka 1 ks nádoby 120 l na baterie,**

**f) dodávka 1 ks kontejneru 640 l na zářivky,**

**g) dodávka 1 ks kontejneru 600 l na tuhý nebezpečný odpad,**

**h) dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů 6 m3,**

**i) dodávka 4 ks velkoobjemových kontejnerů 9 m3,**

**j) dodávka 2 ks velkoobjemových kontejnerů s víkem 6,2 m3.**

**2. Identifikační údaje zadavatele:**

název: Obec Dražice

adresa: Dražice 166, 391 31 Dražice

IČ: 00252239

DIČ: CZ00252239

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 2329301/0100

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Stanislav Flígr - starosta

Kontaktní osoba: Stanislav Flígr (tel. 381 239 680, 602 593 576,

e-mail urad@obecdrazice.cz)

**3. Zadávací dokumentace**

3.1. vymezení předmětu zadávané zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka těchto nádob a kontejnerů na ukládání odpadů:

PAPÍR - 2 ks kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 2,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě modré. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.

PLAST - 2 ks kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 2,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě žluté. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.

SKLO - 2 ks kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 1,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě zelené. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.

TETRAPAK - 2 ks kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 1,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě oranžové. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.

BATERIE - 1 ks plastová nádoba, objem min. 120 l, nosnost min. 75 kg. Černá plastová nádoba s červeným víkem s vhozovým otvorem pro menší baterie a monočlánky.

ZÁŘIVKY - 1 ks kontejner na zářivky, objem min. 640 l, nosnost min. 150 kg. Kovový kontejner s horním otevíráním o rozměrech cca 1600 x 500 x 800 mm. Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem i jeřábem.

TUHÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD - 1 ks univerzální kontejner, objem min. 600 l, nosnost min. 1.000 kg. Kontejner s aretovaným víkem s rozměry cca 1200 x 1000 x 910 mm s vnitřní pogumovanou vaničkou (umožňuje skladování akumulátorů). Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem i jeřábem.

STAVEBNÍ SUŤ - 1 ks oceloplechový kontejner AVIA s pevnými bočnicemi, objem min. 6 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1000 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.

PNEUMATIKY - 1 ks oceloplechový kontejner AVIA s pevnými bočnicemi, objem min. 6 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1000 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.

OBJEMNÝ ODPAD - 1 ks oceloplechový kontejner AVIA se sklopnými bočnicemi, objem min. 9 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1500 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.

VELKÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE OBSAHUJÍCÍ CHLOROFLUOROUHLOVODÍK - 1 ks oceloplechový kontejner AVIA se sklopnými bočnicemi, objem min. 9 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1500 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.

DŘEVO - 1 ks oceloplechový kontejner AVIA se sklopnými bočnicemi, objem min. 9 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1500 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.

BIOODPAD - 1 ks oceloplechový kontejner AVIA se sklopnými bočnicemi, objem min. 9 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1500 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.

OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD - 1 ks oceloplechový kontejner AVIA s vrchními víky, objem min. 6,2 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1200 mm. Zavírání zadním sklopným čelem. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.

BIOODPAD - 1 ks oceloplechový kontejner AVIA s vrchními víky, objem min. 6,2 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1200 mm. Zavírání zadním sklopným čelem. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.

Celková předpokládaná cena včetně dopravy bez DPH je 481.000,- Kč

Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech podkladů nutných pro uvedení do trvalého užívání a odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

3.2. obchodní podmínky:

3.2.1. Doba a místo plnění zakázky:

Plnění veřejné zakázky je možné do 30.11.2013. Místo plnění je sběrný dvůr Dražice - pozemek p.č. 159/3, k.ú. Dražice u Tábora.

3.2.2. Platební podmínky:

Objednatel neposkytuje zálohu na dodávku. Cena dodávky bude uhrazena jednorázově po předání hotové dodávky na základě soupisu a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem do výše 90% z ceny díla. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad vzešlých z přejímacího řízení a prokazatelně způsobených dodavatelem. Splatnost faktury je 21 dnů.

3.2.3. Sankce:

Při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v kupní smlouvě z viny dodavatele, bude objednatel sankcionovat dodavatele za každý den prodlení dle kupní smlouvy. Minimální požadovaná výše sankce je 1.000 Kč za každý den prodlení.

3.2.4. Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:

Zadavatel požaduje, aby kupní smlouva obsahovala samostatný bod v tomto znění:

„Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s toto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít“.

3.2.5. Kupní smlouva:

**Návrh kupní smlouvy** předloží uchazeč. Kupní smlouva podepsaná oprávněnou osobou uchazeče, bude součástí nabídky uchazeče.

3.2.6. Přílohy kupní smlouvy:

Zadavatel požaduje na vybraném uchazeči, aby k návrhu kupní smlouvy přiložil jako **přílohu č.1** oceněný soupis dodávek. **Přílohou č. 2** kupní smlouvy bude technická dokumentace nabízených nádob a kontejnerů s uvedením požadovaných parametrů.

3.2.7. Záruční podmínky:

Záruční doba je předmětem soutěže.

3.2.8. Doplňující podmínky pro zpracování nabídky:

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o technickém řešení dodávky. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek a chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

3.3. technické podmínky:

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení.

3.4. požadavek na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude definována jako cena nejvýše přípustná. Bude stanovena v cenové úrovni k datu předání nádob a kontejnerů. Bude obsahovat cenu nádob a kontejnerů a jejich dopravu do místa plnění. Současně musí krýt veškeré náklady dodavatele nezbytné k řádné realizaci dodavky. Uchazeč musí předkládat nabídku na celý rozsah zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- cena základní celkem bez DPH

- příslušná DPH

- cena celkem včetně DPH

3.5. podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce formou **návrhu kupní smlouvy** a **nabídkového položkového rozpočtu**. Obálka s vlastní nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude opatřena názvem akce „vybavení sběrného dvora v Dražicích“ a nápisem „NEOTVÍRAT“.

3.6. způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií:

Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria celkové ekonomické výhodnosti pro zadavatele, Dílčí kritéria jsou:

1. Výše nabídkové ceny celkem bez DPH (váha kritéria 80%)
2. Doba plnění veřejné zakázky - termín realizace ve dnech (váha 10%)
3. Záruční doba v měsících (váha 10%)

3.7. projektová dokumentace

Soupis dodávek s výkazem výměr je přílohou této výzvy.

**4. Lhůta a místo pro podání nabídek:**

Nabídky budou podány osobně nebo doporučenou poštou na adresu Obec Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice a to **do 14.10.2013 do 12,00 hod**. Na pozdější doručení nabídek nebude brán zřetel a taková nabídka bude vrácena uchazeči.

**5. Profesní kvalifikační předpoklady:**

Uchazeč prokáže **kvalifikační předpoklady** prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů).

**6. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele:**

Uchazeč doloží formou **čestného prohlášení** že:

* 1. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
  2. na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
  3. není v likvidaci.

**7. Vyhrazení možnosti zadavatele neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem:**

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně neuzavřít se žádným uchazečem kupní smlouvu.

V Dražicích dne 24.9.2013

Stanislav Flígr - starosta

Příloha: soupis dodávek s výkazem výměr

**Soupis dodávek s výkazem výměr akce „Vybavení sběrného dvora v Dražicích“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Předmět zakázky* | *Využití na složku odpadu* | *Jednotková cena bez DPH* | *Množství* | *Celková cena bez DPH* |
| Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 2,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě modré. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru. | papír |  | 2 ks |  |
| Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 2,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě žluté. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru | plast |  | 2 ks |  |
| Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 1,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě zelené. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru. | sklo |  | 2 ks |  |
| Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 1,5 m3, nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě oranžové. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru. | tetrapak |  | 2 ks |  |
| Plastová nádoba, objem min. 120 l, nosnost min. 75 kg. Černá plastová nádoba s červeným víkem s vhozovým otvorem pro menší baterie a monočlánky. | baterie |  | 1 ks |  |
| Kontejner na zářivky, objem min. 640 l, nosnost min. 150 kg. Kovový kontejner s horním otevíráním o rozměrech cca 1600 x 500 x 800 mm. Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem i jeřábem. | zářivky |  | 1 ks |  |
| Univerzální kontejner, objem min. 600 l, nosnost min. 1.000 kg. Kontejner s aretovaným víkem s rozměry cca 1200 x 1000 x 910 mm s vnitřní pogumovanou vaničkou (umožňuje skladování akumulátorů). Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvižným vozíkem i jeřábem. | tuhý nebezpečný odpad |  | 1 ks |  |
| Oceloplechový kontejner AVIA s pevnými bočnicemi, objem min. 6 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1000 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování. | stavební suť, pneumatiky |  | 2 ks |  |
| Oceloplechový kontejner AVIA se sklopnými bočnicemi, objem min. 9 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1500 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování. | objemný odpad, velké domácí spotř., dřevo, bioodpad |  | 4 ks |  |
| Oceloplechový kontejner AVIA s vrchními víky, objem min. 6,2 m3, rozměry cca 3335 x 1820 x 1200 mm. Zavírání zadním sklopným čelem. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování. | ostatní komunální odpad, bioodpad |  | 2 ks |  |
| Doprava nádob a kontejnerů do sběrného dvora v Dražicích není-li započtena do ceny jednotlivých nádob a kontejnerů |  |  |  |  |
| CENA ZÁKLADNÍ CELKEM BEZ DPH | | | | Kč |
| PŘÍSLUŠNÁ DPH | | | | Kč |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH | | | | Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Doba plnění veřejné zakázky | kalendářních dnů |

|  |  |
| --- | --- |
| Záruční doba | měsíců |

|  |
| --- |
| Uchazeč: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V: | Dne: | Podpis: |